

uvede přesnou hodnotu

echnícká specífíkace dodávky strojů pro praktíckou výuku

raktor pro praktickou výuku v lese Z-9441.31 Proxima CL IOO T2

traktor kolový 4WD (4x4)-pohon obou náprav
traktor s kabinou, vzduchová sedačka v kabině, klimatizace kabiny
sklopný a výsuvný sloupek volantu, 2 vnější hydraulické okruhy
konstrukční rychlost min. 40 km/hod.
zdvihový objem motoru min. 4100cm3, deklarovaný jmenovitý netto výkon min. 70 kW
vzduchové brzdy jedno i dvou okruhové
čelníhydraulický tříbodový závěs
automatická hubice pro připojení a vícepolohová konzole závěsu
redukované rychlosti + speciální plazivé rychlosti traktoru
přední kola o min. šířce 340 mm, zadní kola o min. šířce 420 mm
min. 2 zadní pracovní světla, závaží v zadních kolech min. 260 kg
vyhřívaná zrcátka a zadní sklo
Lesnická nástavba:

zajištění montáŽe na výše uvedený traktor
nutnost technického průkazu nástavby
ochranný rám kabiny
zadní a boční skla bez nutnosti FOPS, OPS, zadní síto odendavací
ochranná vana se zpevňujícími táhly pod kabinou z nakladače na zadní nápravu
ocelová nádrž, ochranné tyče kapoty z ochranné masky na rám kabiny
vyztužení disků a ochrana ventilků

Rampovaď lopata:

univerzální s možností doplnění bočních dílči pro využití jako klasická lopata
přidržovací hydraulický palec

typ traktoru (název, model či jiná identifikace)

Čelní nakladač TL 140 SL Profi Line červená

kompatibilní s výše uvedeným traktorem, včetně montáže na traktor
zvih v oku výložníku min. 3400 mm, nosnost v oku dole min. 2150kg
odpružení nakladače, paralelogram, třetí funkce nakladače

Naviják KRPAN 6,5EH s odvíjením+dálkovým ovládáním
 pohon kardanem včetně dodávky kardanu

nutnost dálkového ovládání a možností odvíjení lana
tažná síla min. 65kN, brzdná síla min. 80 kN
průměr lana min. Il mm, délka lana min. 120m

nelze, tak uvede

"sp}ňuje")

splňuje
splňuje
splňuje
40 km/hod.
4156cm3, 70,4kW
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
předrí 340mm, zadní 420mm
2 světla, 270 kg závaží
splňuje

splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje
splňuje

splňuje
splňuje

Z-9441.31 Proxima CL 100 T2

splňuje
zdvih 3445mm, nosnost 2200kg
splňuje

splňuje
splňuje

tažná síla 65kN, brzdná síla 81kN

průměr 1lmm, délka 120m